Не открывается замок багажника, привода работают

1)Проверить подключение по инструкции

2)Если коннектор не подходит к штатной кнопке

Выделены красным разъемы, взять с них белый провод

Подключить к проводу #1

Далее зелёный провод левого разъема подключаем к синему правого. Оранжевый оставляем на месте.